	75寸户外横屏软入式广告机规格书
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	机型
	 机型 CY750HW-BH01-C

	
外壳
	外壳材质
	整个模组采用加强镀锌钢板设计

	
	面板材质
	面板为6MM厚防紫外线与隔热的玻钢化玻璃【四周黑色】

	
	外壳尺寸
	长1930.5mm*宽1225mm*厚170mm 

	



 显示屏
	液晶屏
	75英寸LED液晶屏

	
	显示尺寸
	1649.66(W)×927.936(H) mm

	
	分辨率
	1920x1080 或3840*2160 

	
	整机亮度
	2500cd/m2 ±150

	
	画面比例
	16:9

	
	刷新频率
	60Hz

	
	色彩度
	1.07B(10bit)

	
	色域 
	72% NTSC

	
	对比度
	3000:1

	
	可视角度
	89/89/89/89 (Typ)(CR≥10）

	
	响应时间
	8 毫秒

	





可选系统
	功能
	单机版
	安卓版
	PC版

	
	广告更新方式
	USB/SD卡
	联网/U盘/SD卡
	联网/U盘/SD卡

	
	自动循环播放
	√
	√
	√

	
	定时开关机
	√
	√
	√

	
	视频、图片播放
	√
	√
	√

	
	远程发布管理
	×
	√
	√

	
	WIFI 连接
	×
	√
	√

	
	屏幕触控
	×
	× 或 可选
	√

	
	运行系统
	×
	安卓5.0以上
	Windows7/10

	
	APP安装
	×
	
	√

	
	日期、时间
	×
	
	√

	
	滚动字幕、网页
	×
	
	√

	
	适用需求
	操作简单
	内容可经常更新
	需要互动功能

	
	
	更新少
	可远程控制遥控
	

	                                               温控系统特性及功能

	智能恒温系统功能
	采用多个8000高转速风机，下进上出内外循环系统，有效控制内部温度
	支持

	
	采用智能温度检测及控制风机的工作转速，到达节能省电
	支持

	智能高温保护功能
	支持高温报警，并自动切断背光和显示屏供电系统，同时进出循环风道系统进入全速状态，从而实现快速降温。
	支持

	智能调节亮度功能
	
采用内置自动感光探头，可根据环境亮度自动调节屏幕亮度，节能省电
	支持

	智能散热系统白昼模式
	支持白天与夜晚两种模式的散热系统方案，有效起到节能降噪功能。白天模式散热系可工作至95%状态，而夜晚模式散热系统最高为35%，有效起到节能及夜晚降噪功能
	支持

	电控系统
功能
	采用内置漏电空开保护器、防雷浪涌保护器，从而保护电路上设备及有效保护漏电等意外情况
	支持

	防水系统功能
	采用密封防水效果好的复合胶条，机柜开门处、喇叭出音出、进风口等，整个机柜内部设有导流槽，有效杜绝机内元器件渗水。
	支持

	防尘功能
	采用A级防尘过滤网，在进风口屏蔽粉尘进入机内。
	支持

	防盗系统功能
	采用三级防护门锁，机壳螺钉隐藏式设计，没有外露可拆卸螺钉。防盗更安全
	支持

	机身稳固设计
	采用机身高强度镀锌钢板和高强度钢板壁挂设计，机身更稳固
	支持

	机器搬运设计
	机器顶上采用两个承重400KG高强度的吊环设计，让搬运更便捷，省力。
	支持

	多媒体系统
	采用左右两边侧出音设计，全频立体音效 10W*2 防水喇叭。
	支持

	维护
设计
	采用通过打开侧面锁扣后，可直接翻起前面板，并打开电器盖进行常规维护维修
	支持

	功率
	背光功率：≤600W
	风冷系统：≤320W

	总功率
	整机总功率：≤950W  【安卓主板方案，非PC主板】

	防水
等级
	IP65防护等级  
可以防止液体【如水】从设备外部侧面、背面、正面、上面多角度射向设备，
设备不会造成影响。不支持液体从设备下方渗进，或者设备沉侵在水中。

	
安装方式
	壁挂安装
	不支持

	
	嵌入安装
	支持

	

使用环境
	输入电压
	180-264V AC 默认值【一般适配国内220V市电】

	
	
	90-132V AC【通过拨动开关选择，适配国外110V市电】

	
	工作环境
	-15-45℃

	
	恶劣工作环境
	-30-45℃【-30度环境下，需选配加热器才能支持】

	
	储存温度
	-10-50℃

	
	存储湿度
	10%~90%RH

	
	海拔高度
	5000 米以下

	
包装规格
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	木箱规格
	无

	
	整机净重【不含包装】
	/

	
	整机毛重【含包装、配件】
	/

	
	[image: ]内嵌式左右侧面安装孔


	






产品细节特点
















产品细节特点
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